|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШ:ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **КҮГӘРСЕН РАЙОНЫ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ИБРАЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ** |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИБРАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **453331 Игебай ауылы Мәктәп урамы, 11**    **ҠАРАР** |  | **453331 д.Игубаево, ул.Школьная, 11**      **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

«28» май 2018й. №19 «28» мая 2018г.

**О мерах организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией игрового оборудования, установленного на детских игровых площадках, расположенных на территории сельского поселения Ибраевский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республика Башкортостан**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013, Уставом сельского поселения Ибраевский сельсовет , в целях предупреждения травматизма несовершеннолетних на детских игровых площадках, находящихся на территории сельского поселения, администрация сельского поселения Ибраевский сельсовет Муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтвердитьПорядок организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования, расположенного на детских игровых площадках сельского поселения Ибраевский сельсовет согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить формы:

2.1 Типового паспорта детских игровых площадок, находящихся на территории сельского поселения Ибраевский сельсовет согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.2 Журнала результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых площадок, журнала контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта детских игровых площадок согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.3. Графика регулярного визуального, функционального и ежегодного основного осмотров оборудования детских игровых площадок согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2.4. Акта осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2.5. Информационной таблички согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2.6. Реестра игрового оборудования, расположенного на детских игровых площадках сельского поселения Ибраевский сельсовет согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по проверке детских игровых площадок, расположенных на территории сельского поселения Ибраевский сельсовет согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

4. Установить следующую периодичность осмотра и оборудования детских игровых площадок:

4.1. Регулярный визуальный осмотр не реже одного раза в неделю;

4.2. Функциональный осмотр не реже одного раза в 3 месяца;

4.3. Ежегодный основной осмотр не реже одного раза в 12 месяцев.

5. Назначить Аккильдина Зульфата Фаритовича, и.о.главы сельского поселения Ибраевский сельсовет ответственным лицом за осмотр детских игровых площадок, расположенных на территории сельского поселения Ибраевский сельсовет. Ответственному лицу необходимо:

5.1 Вести журнал результатов контроля за техническим состоянием оборудования на детских игровых площадках, журнал контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта детских игровых площадок по формам согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

5.2. Составлять и утверждать главой сельского поселения Ибраевский сельсовет графики регулярного визуального, функционального и ежегодного основного осмотров оборудования детских игровых площадок по формам, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5.3. Своевременно сообщать главе сельского поселения Ибраевский сельсовет о необходимости ремонта или демонтажа оборудования, не подлежащего ремонту, расположенного на территории детских игровых площадках.

6. Назначить Мазитову Айгуль Ураловну, управляющего делами сельского поселения Ибраевский сельсовет ответственным лицом за ведение реестра игрового оборудования детских игровых площадок, расположенных на территории сельского поселения Ибраевский сельсовет согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования в установленном порядке и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Ибраевский сельсовет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы сельского поселения Ибраевский

сельсовет З.Ф.Аккильдин.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Новопетровский сельсовет

от 28.05.2018 № 19

Порядок

организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования, расположенного на детских игровых площадках сельского поселения Ибраевский сельсовет

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013, Уставом сельского поселения Ибраевский сельсовет, в целях предупреждения травматизма несовершеннолетних на детских игровых площадках, находящихся на территории сельского поселения Ибраевский сельсовет.

1.2. Порядок организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на детских игровых площадках, расположенных на территории сельского поселения Ибраевский сельсовет (далее - Порядок) определяет требования контроля установки оборудования, его содержания и эксплуатации на детских игровых площадках.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные термины и понятия:  
 детская игровая площадка - специально оборудованная территория, предназначенная для отдыха и игры детей, включающая в себя оборудование и покрытие детской игровой площадки, и оборудование для благоустройства детской игровой площадки;

регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями;  
 функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования;

ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности;

балансодержатель - собственник или юридическое лицо, которое содержит на балансе соответствующее имущество, а также ведет бухгалтерскую, статистическую и другую предусмотренную законодательством отчетность, осуществляет расчеты средств, необходимых для своевременного проведения капитального и текущего ремонтов и содержания, а также обеспечивает управление этим имуществом и несет ответственность за его эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством;

эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

2. Требования к оборудованию детских игровых площадок  
 2.1. Игровое оборудование включает в себя игровые устройства и сооружения или их комплексы заводского изготовления.

2.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. В комплект поставки должен входить паспорт с подробной схемой сборки для обеспечения легкого монтажа и быстрой замены изнашивающихся элементов силами эксплуатирующей организации. Оборудование должно иметь соответствие гигиеническим требованиям на конечный продукт и на его комплектующие элементы. Гарантийный срок на игровое оборудование должен указывается в паспорте.  
 2.3. Для несущих конструкций оборудования должны применяться только металлические элементы с надежными болтовыми и хомутовыми соединениями и соответствующе обработанные (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие).  
 2.4. Допускается ограниченное (не более 10 процентов) выполнение элементов конструкции из древесины твердых пород дерева и влагостойкой фанеры со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы. Поверхности должны быть отполированы, острые углы закруглены.

2.5. Для обеспечения эстетического восприятия и развития вкуса у подрастающего поколения рекомендуется использование пластиковых элементов, устойчивых к перепадам температуры, противоударных, устойчивых к воздействию ультрафиолетовых лучей, имеющих яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.  
 2.6. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения. Поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка.

2.7. Применяемые материалы не должны:

- оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду процессе эксплуатации;

- вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка при высоких и низких температурах.

2.8. Применение полимерных легковоспламеняющихся материалов, а также новых материалов, свойства которых недостаточно изучены, не допускается.

3.Размещение, размеры и проектирование детских игровых площадок  
 3.1. Размещение и размеры детских игровых площадок должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Площадки | Удельные размеры площадок, кв. м/человек | Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |

3.2. В местах тесной застройки размещение и размеры детских площадок могут быть уменьшены.

3.3. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативов параметров безопасности. При размещении игрового оборудования необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности. В пределах указанных расстояний на участках территории установки оборудования не должны размещаться другие виды игрового оборудования, скамейки, урны, бортовые камни и твердые виды покрытия, а также должны отсутствовать ветки, стволы, корни деревьев.

3.4. Место установки игрового оборудования должно иметь мягкий вид покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое).  
 3.5. Место, где будет находиться детская игровая площадка, должно просматриваться с различных сторон.

4. Монтаж и установка оборудования  
 4.1. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и иными нормативными документами.   
 4.2. Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась безопасность присутствующих на площадке детей и подростков. Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей и подростков.

5. Контроль и техническое обслуживание оборудования детских игровых площадок  
 5.1. Контроль технического состояния оборудования включает:

- регулярный визуальный осмотр;

- функциональный осмотр;

- ежегодный основной осмотр.

5.2. Ежегодный основной осмотр оборудования детских игровых площадок, расположенных на территории сельского поселения Ибраевский сельсовет осуществляет комиссия, созданная при администрации сельского поселения Ибраевский сельсовет (приложение № 7 к настоящему постановлению). Ежегодный основной осмотр должен проводиться не реже одного раза в 12 месяцев, с целью подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности. По результатам ежегодного основного осмотра составляется акт осмотра с последующим занесением результата в журнал, который хранится в администрации сельского поселения Ибраевский сельсовет (приложение № 2 к настоящему постановлению). Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. О факте обнаружения неисправности комиссия должна незамедлительно уведомить балансодержателя – главу сельского поселения Ибраевский сельсовет и внести необходимые рекомендации по устранению. Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

5.3. Регулярный визуальный и функциональный осмотры осуществляет назначенное ответственное лицо. Результаты регулярного визуального осмотра и функционального осмотра вносятся в журналы, которые хранятся в администрации сельского поселения Ибраевский сельсовет (приложение № 2 к настоящему постановлению).

5.4. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (засоренность территории, поврежденные элементы оборудования).  
Регулярный визуальный осмотр должен проводиться не реже одного раза в неделю. Осмотр включает в себя проверку чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, наличия комплектующих деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.

5.5. Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Особое внимание при данном осмотре должно уделятьсяскрытым и труднодоступным элементам оборудования. Функциональный осмотр должен проводиться не реже одного раза в 3 месяца.

6. Эксплуатация оборудования детских игровых площадок

6.1. В местах установки игрового оборудования должны устанавливаться информационные таблички, содержащие информацию о возрастной группе, для которой предназначено установленное игровое оборудование, правила поведения и пользования игровым оборудованием, номера телефонов экстренных служб спасения.

6.2. В случае если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, вплоть до демонтажа. До момента, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ на площадку для пользователей должен быть закрыт.

6.3. Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок должно включать профилактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры должны включать:

- проверку и подтягивание креплений;

- обновление окраски и уход за поверхностями;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку шарниров;

- разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;

- чистоту оборудования;

- чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);  
- восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;

- профилактический осмотр свободных пространств.

6.4. Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные на устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок. Эти меры должны включать:

- замену крепежных деталей;

- сварку и резку;

- замену изношенных или дефектных деталей;

- замену неисправных элементов оборудования.

6.5. Балансодержатель (сельское поселение Ибраевский сельсовет) оборудования или лицо, с которым заключен договор на обслуживание оборудования детских игровых площадок, должны осуществлять ежедневный контроль за санитарным содержанием детских площадок, поддерживать надлежащее санитарное состояние.

7. Демонтаж оборудования детских игровых и спортивных площадок

7.1. Решение о демонтаже оборудования детской игровой площадки, принимает администрация сельского поселения Ибраевский сельсовет. В этом случае демонтаж оборудования детской игровой площадки осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования с оформлением соответствующего акт.

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Ибраевский сельсовет

от 28.05.2018 №19

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения Ибраевский сельсовет

муниципального района Кугарчинский район

ФИО

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год

подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

сельское поселение Ибраевский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование городского (сельского) поселения

**ПАСПОРТ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

1. Сведения общего характера

1.1. Полное наименование объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Адрес объекта (наименование населенного пункта, улица, дом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3. Наименование организации, ответственной за эксплуатацию объекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.4. Номер телефона, факса организации, ответственной за эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.6. Балансовая стоимость объекта (руб.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.7. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.8. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.9. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.10. Наличие покрытия объекта (да/нет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.11. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.12. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.13. Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное и др.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.14. Дополнительные сведения об объекте:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных  на объекте | Марка, год выпуска | Материал оборудования (конструктивной формы) | Техническое состояние оборудования (конструктивной формы) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2.2. Предназначение эксплуатации объекта.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3. Дополнительная информация.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт объекта составил

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись

М.П.

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения Ибраевский сельсовет

от 28.05.2018 № 19

**Журнал**

результатов контроля за техническим состоянием оборудования

детских игровых площадок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата осмотра | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Журнал**

контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта детских игровых площадок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата осмотра | Место установки | Наименование  оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Необходимые меры для устранения дефектов | Результат устранения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

сельского поселения Ибраевский сельсовет

от28.05.2018 № 19

График

регулярного визуального осмотра оборудования

детских игровых площадок

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО ответственного  за регулярный визуальный осмотр | Должность ответственного  за регулярный визуальный осмотр | Наименование детского оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

График

регулярного функционального осмотра оборудования

детских игровых площадок

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО Ответственного за функциональный осмотр | Должность ответственного за функциональный осмотр | Наименование детского оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

График ежегодного основного осмотра оборудования

детских игровых площадок

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО ответственного за ежегодный осмотр | Должность ответственного за ежегодный осмотр | Наименование детского оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению администрации

сельского поселения Ибраевский сельсовет

от 28.05.2018 № 19

**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование населенного пункта

Адрес установки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Характеристика поверхности детской игровой площадки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень оборудования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Выявленный дефект | Примечание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Лица, осуществляющие осмотр:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к постановлению администрации

сельского поселения Ибраевский сельсовет

от 28.05.2018 № 19

Информационная табличка

Правила эксплуатации детской игровой площадки

Внимание!

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Назначение детского игрового оборудования

Качели двухместные от 3 до 7 лет

Качели двойные от 3 до 7 лет

Качели балансир от 3 до 7 лет

Карусель детская от 3 до 7 лет

Лаз гусеница от 3 до 7 лет

Горка от 7 до 12 лет

Рукоход от 7 до 12 лет

Спортивный уголок (турники) от 7 до 12 лет

Брусья от 7 до 12 лет

Шведская стенка от 7 до 12 лет

Уважаемые посетители

На детской площадке запрещается:

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 и весом более 70 кг.

Мусорить, курить, распивать спиртные напитки, употреблять ненормативную лексику, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Парковать транспортные средства.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов для экстренных случаев:

Медицинская служба (скорая помощь) 103

Служба спасения 112

Приложение № 7

к постановлению администрации

сельского поселения Ибраевский сельсовет

от 28.05.2018 № 19

**Реестр**

**игрового оборудования, расположенного на детских игровых площадках сельского поселения Ибраевский сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование движимого имущества | Адрес нахождения имущества | Инвентарный номер | Год выпуска, год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, (руб.) | Сумма амортизации (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) | Документ-основание возникновения (прекращения) права собственности, №, дата | Примечание |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись инициалы, фамилия

Приложение № 8

к постановлению администрации

сельского поселения Ибраевский сельсовет

от 28.05.2018 № 19

**Состав**

**комиссии по проверке**

**детских игровых площадок, расположенных**

**на территории сельского поселения** **Ибраевский сельсовет**

|  |  |
| --- | --- |
| Аккильдин З.Ф. – и.о.главы администрации сельского поселения Ибраевский сельсовет |  |
| Члены Комиссии:  Баймурзин Д.Д. – депутат округа №2 сельского поселения  Исанбердин Р.М..- – депутат округа №1 сельского поселения |  |